| **N°** | **SECCIÓN DE LOS DDL** | **NUMERAL, LITERAL** | **SOLICITUD DE ACLARACION** | **ACLARACIÓN** | **ENMIENDA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrucciones a los oferentes | **EQUIPO ED-1** | A01 de velocidad de carga máxima, solicitamos que clarifique si el rango 0.005 a 500 MM/MIN es el rango en el que puede comprenderse la velocidad máxima. De referirse al rango de velocidad del equipo, podrían considerar un equipo con máxima velocidad de carga 425 mm/min. Solicitamos establecer un rango en las especificaciones técnicas para no limitar los requerimientos a un único equipo de marca específica: INDICA: VELOCIDAD A CARGA MÁXIMA (EN PRUEBA): 0.0005 - 500 MM/MIN.PROPUESTA: VELOCIDAD DE CARGA MÁXIMA: 400 MM/MIN O SUPERIOR | CEÑIRSE A LOS SOLICITADO POR EL USUARIO | - |
| 2 | Instrucciones a los oferentes | **EQUIPO ED-1** | A01 de velocidad de carga máxima, solicitamos clarifiquen la descripción de CARRERA TOTAL, y establezca un rango en las especificaciones técnicas para para no limitar los requerimientos a un único equipo de marca específica: INDICA: CARRERA TOTAL: 1,000 / 39.37 (MM/IN)PROPUESTA: CARRERA TOTAL: Aproximado 1000 mm (+- 100 mm) | CEÑIRSE A LOS SOLICITADO POR EL USUARIO | - |
| 3 | Instrucciones a los oferentes | **LOTE 2** | Se solicita otorgar más información sobre el equipo fresadora o similar donde se implementaran las herramientas solicitadas para garantizar que sean compatibles entre sí. | CEÑIRSE A LOS SOLICITADO POR EL USUARIO | - |
| 4 | Instrucciones a los oferentes | LOTE 3 | Es necesario presentar algún certificado de calibración, ya sea extranjero o nacional, para los instrumentos de medida | Se aclara que no es necesario | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Instrucciones a los oferentes | LOTE 4 | En la oferta se puede incluir el mobiliario del equipo o solo requieren la maquinaria. Por ejemplo, en el TA-11 Maquina esmeriladora de banco. | Se aclara que es necesario incluir el mobiliario donde se colocara el equipo. | - |
| 6 | Instrucciones a los oferentes | Equipo TA-11 | B01 de potencia, solicitamos que establezcan un rango en las especificaciones técnicas para no limitar los requerimientos a un único equipo de marca específica: INDICA: 3.5 kWPROPUESTA: 3.5 KW aproximadamente | CEÑIRSE A LOS SOLICITADO POR EL USUARIO | - |